|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
|  | **Подсобное помещение 5 этаж** |  |  |  |
|  | **Глава 1. Подготовка территории строительства** |  |  |  |
| **1.1** | Демонтаж потолка «ARMSTRONG» совместно с подвесной системой | м2 | 13,9 |  |
| **1.2** | Демонтаж декоративной штукатурки в месте расположения трещины | м2 | 1,5 |  |
| **1.3** | Расшивка трещины | м.п. | 3,0 |  |
|  | **Глава 2. Основные объекты строительства** |  |  |  |
| **2.1** | Устройство перегородки из алюминиевого профиля | м2 | - | см. АС.С1 |
| **2.2** | Заделка трещины ремонтным составом РСС ремонтная, цементная М350, F200 по СТБ 1307-2012 с предварительным грунтованием грунтовкой глубокого проникновения НВ П 1Д. Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя 1,8 кг/м². | м2 | 0,3 | Расход РСС цементная, ремонтная – 9,0 кг/м2 |
| **2.3** | Устройство защитно-отделочной штукатурки под окраску НВ ПМ цементной 1СС «Короед» по СТБ 1263-2001 вручную | м2 | 1,5 |  |
| **2.4** | Окраска по декоративной штукатурке стен акриловыми, водно-дисперсионными составами улучшенная | м2 | 20,2 |  |
| **2.5** | Устройство потолка «ARMSTRONG» совместно с подвесной системой | м2 | 13,9 |  |