|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
|  | **Кабинет 505 (5 этаж)** |  |  |  |
|  | **Глава 1. Подготовка территории строительства** |  |  |  |
| **1.1** | Демонтаж потолка «ARMSTRONG» совместно с подвесной системой | м2 | 12,0 |  |
| **1.2** | Демонтаж деревянного плинтуса | м.п. | 13,6 |  |
| **1.3** | Снятие обоев | м2 | 37,7 |  |
| **1.4** | Демонтаж покрытия пола из линолеума | м2 | 12,0 |  |
|  | **Глава 2. Основные объекты строительства** |  |  |  |
| **2.1** | Шпатлевание стен шпатлевкой белой В ПМ гипсовой 1СС по СТБ 1263-2001 | м2 | 37,7 |  |
| **2.2** | Шпатлевание откосов шпатлевкой белой В ПМ гипсовой 1СС по СТБ 1263-2001 | м2 | 1,2 |  |
| **2.3** | Окраска откосов акриловой, водно-дисперсионной краской | м2 | 1,2 |  |
| **2.4** | Оклейка стен обоями без подбора рисунка | м2 | 37,7 |  |
| **2.5** | Окраска стен по обоям акриловой, водно-дисперсионной краской | м2 | 37,7 |  |
| **2.6** | Устройство самонивелирующих стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм | м2 | 12,0 |  |
| **2.7** | Устройство покрытий пола из ламината | м2 | 12,0 |  |
| **2.8** | Устройство плинтусов ПВХ | м.п. | 13,6 |  |
| **2.9** | Устройство потолка «ARMSTRONG» совместно с подвесной системой | м2 | 12,0 |  |
| **2.10** | Переноска несподручных грузов (отходов) | м | 150 |  |